安全パトロール用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２９改）

安全衛生管理チェックリスト（電気）

平成　　　年度 　　　　 実施年月日　平成　　年　　月　　日

　　　　　 実施者氏名

　　　　　 実施会社名

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．工 事 名 | | | | | | | |
| ２．工事場所 | | | | | | | |
| ３．工　　期 平成　　年　月　 日　～　平成　　年　月　日 | | | | | | | |
| ４．請負代金 ￥ | | | | | | | |
| ５．施工業者 | | | | | | | |
| 電気本工事 現場代理人 | | | | | | | |
| （仮設電気工事） （担 当） | | | | | | | |
| （建 築 工 事） （所 長） | | | | | | | |
| ６．進捗状況 | | | | | | | |
| 出 来 高　　１０．２０．３０．４０．５０．６０．７０．８０．９０．１００．（％） | | | | | | | |
| 工事完成　 可能　　　　やや遅れる　　　　大分遅れる | | | | | | | |
| 遅れる理由 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | チェック項目 | 条　　項 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 備　考 |
| 一  般  管  理 | １ | 現場責任者・安責者の常駐 | 法 16、642-3 則18 |  |  |  |  |
| ２ | 作業員名簿・有資格者名簿の備付 | 則 18 |  |  |  |  |
| ３ | 安全管理組織図 | 法 10～19 |  |  |  |  |
| ４ | 適用事業報告書の備付 | 労基 8 法 110 |  |  |  |  |
| ５ | 時間外、休日労働に関する協定書 | 労基 36 |  |  |  |  |
| ６ | 職長及び作業主任者の配置状況 | 法　60 則 16～18 |  |  |  |  |
| ７ | 緊急連絡先の明示 | 法 25 |  |  |  |  |
| ８ | 安全指示書の有無 |  |  |  |  |  |
| ９ | 安全日誌の記入 |  |  |  |  |  |
| 10 | 事務所、詰所の整理整頓 | 法 23　則　619 |  |  |  |  |
| 11 | 新規入場時教育の実施 | 法　59 則　35 |  |  |  |  |
| 12 | 有資格作業時の資格証携帯 |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工体制台帳の作成 | 建 24-7 |  |  |  |  |
| 14 | 施工体系図の作成、掲示 | 建 24-7 |  |  |  |  |
| 15 | 安全衛生推進者(管理者)の選任 | 法 12-2 則 12-3 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 衛  生  管  理 | 17 | 休憩設備の設置 | 則　613 |  |  |  |  |
| 18 | 健康診断受診状況の確認 | 法 66、 則　43、44 |  |  |  |  |
| 19 | 救急用品の備付及び周知 | 則　633 |  |  |  |  |
| 20 | 中高年令者等への配慮 | 法　62 |  |  |  |  |

Ｐ1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | チェック項目 | 条　　項 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 備　考 |
| 安  全  活  動 | 21 | 災害防止協議会の開催と記録の有無 | 法 30、則 635 |  |  |  |  |
| 22 | ＴＢＭ、リスクアセスメントＫＹの実施 | 法　24、則 24-11 |  |  |  |  |
| 23 | 下請負業者との連絡調整状況 | 法　30、則 636 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 服  装  工  具  保  護  具 | 25 | 作業服の適否 | 則 343 |  |  |  |  |
| 26 | 安全帽の着用 | 則 366 |  |  |  |  |
| 27 | 安全帯の着用 | 則 520 |  |  |  |  |
| 28 | 保護具の着用 | 則 558 |  |  |  |  |
| 29 | 点検用工具の設置 | 則 348、351 |  |  |  |  |
| 30 | 電動工具の持込許可 |  |  |  |  |  |
| 31 | 絶縁用保護具、保護帽の検査 | 法　44-2 |  |  |  |  |
| 32 | 保護具等の定期自主検査 | 法 45 令15 則351 |  |  |  |  |
| 電  気  災  害 | 33 | 電気取扱者の表示 | 則 36 |  |  |  |  |
| 34 | 開閉器、配分電盤の取付の適否 |  |  |  |  |  |
| 35 | 開閉器、配分電盤廻りの整理、危険表示の有無 | 則 329 |  |  |  |  |
| 36 | 配分電盤の接地漏電防止と接地極の点検の実施 | 則 333 |  |  |  |  |
| 37 | 漏電ブレ－カ－の設置と点検の実施 | 則 333 |  |  |  |  |
| 38 | 開閉器，機器の破損の有無 | 則 329 |  |  |  |  |
| 39 | 電路充電部露出の有無 | 則 336 |  |  |  |  |
| 40 | 電路の系統行先表示の明示 |  |  |  |  |  |
| 41 | 移動用電路ケ－ブルの適否 | 則 337 |  |  |  |  |
| 42 | 通路内配線整理整頓（地這配線の保護） | 則 338 |  |  |  |  |
| 43 | 電球の保護ガ－ドの有無 | 則 330 |  |  |  |  |
| 44 | ア－ク溶接機の電撃防止装置の取付 | 則 332 |  |  |  |  |
| 45 | 可搬式電動工具の接地漏電防止 | 則 333、334 |  |  |  |  |
| 46 | 工具、機器の絶縁の適否 | 則 333、334 |  |  |  |  |
| 47 | 屋外開閉器、機器の防水措置 |  |  |  |  |  |
| 48 | 移動用発電設備の接地の適否 | 法技針 3、電技 29 |  |  |  |  |
| 高  所  作  業  ・  足  場 | 49 | 作業足場の確保（２Ｍ以上） | 則 563 |  |  |  |  |
| 50 | 高所作業時の安全帯の使用 | 則 520 |  |  |  |  |
| 51 | 脚立の適否 | 則 528 |  |  |  |  |
| 52 | 足場板の使用の適否 | 則 544 |  |  |  |  |
| 53 | 移動梯子のすべり止め | 則 527 |  |  |  |  |
| 54 | 開口部の処置 | 則 519 |  |  |  |  |
| 55 | 墜落危険箇所の立入禁止 | 則　530 |  |  |  |  |
| 56 | 足場の点検と記録の有無 | 則 567、568、575－8 |  |  |  |  |
| 火  災  他 | 57 | 火元責任者の明示 | 消、令　４ |  |  |  |  |
| 58 | 消火設備の設置 | 則 289 |  |  |  |  |
| 59 | 喫煙所の指定 | 則 291 |  |  |  |  |

Ａ：よくできている　　　Ｂ：概ねできている　　Ｃ：できていない（Ｃ評価は是正の上、報告のこと）

空欄の場合は斜線で処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２