安全パトロール用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２９改）

安全衛生管理チェックリスト（電気）

 平成　　　年度 　　　　 実施年月日　平成　　年　　月　　日

 　　　　　 実施者氏名

 　　　　　 実施会社名

|  |
| --- |
|  １．工 事 名 |
|  ２．工事場所 |
|  ３．工　　期 平成　　年　月　 日　～　平成　　年　月　日 |
|  ４．請負代金 ￥ |
|  ５．施工業者 |
| 電気本工事 現場代理人 |
| （仮設電気工事） （担 当） |
| （建 築 工 事） （所 長） |
|  ６．進捗状況 |
|  出 来 高　　１０．２０．３０．４０．５０．６０．７０．８０．９０．１００．（％） |
|  　工事完成　 可能　　　　やや遅れる　　　　大分遅れる |
|  　遅れる理由 |
|  |
|  |  | チェック項目 | 　条　　項 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 備　考 |
|  一 般 管 理 |  １ |  現場責任者・安責者の常駐 |  法 16、642-3 則18 |  |  |  |  |
|  ２ |  作業員名簿・有資格者名簿の備付 |  則 18 |  |  |  |  |
|  ３ |  安全管理組織図 | 　法 10～19 |  |  |  |  |
|  ４ |  適用事業報告書の備付 | 　労基 8 法 110 |  |  |  |  |
|  ５ |  時間外、休日労働に関する協定書 | 　労基 36 |  |  |  |  |
|  ６ |  職長及び作業主任者の配置状況 | 　法　60 則 16～18 |  |  |  |  |
|  ７ |  緊急連絡先の明示 | 　法 25 |  |  |  |  |
|  ８ |  安全指示書の有無 |  |  |  |  |  |
|  ９ |  安全日誌の記入 |  |  |  |  |  |
|  10 |  事務所、詰所の整理整頓 |  法 23　則　619 |  |  |  |  |
|  11 |  新規入場時教育の実施 |  法　59 則　35 |  |  |  |  |
|  12 |  有資格作業時の資格証携帯 |  |  |  |  |  |
|  13 |  施工体制台帳の作成 |  建 24-7 |  |  |  |  |
|  14 |  施工体系図の作成、掲示 |  建 24-7 |  |  |  |  |
|  15 |  安全衛生推進者(管理者)の選任 |  法 12-2 則 12-3 |  |  |  |  |
|  16 |  |  |  |  |  |  |
|  衛 生 管 理 |  17 |  休憩設備の設置 |  則　613 |  |  |  |  |
|  18 |  健康診断受診状況の確認 |  法 66、 則　43、44 |  |  |  |  |
|  19 |  救急用品の備付及び周知 |  則　633 |  |  |  |  |
|  20 |  中高年令者等への配慮 |  法　62 |  |  |  |  |

Ｐ1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | チェック項目 | 条　　項 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 備　考 |
|  安 全 活 動 |  21 |  災害防止協議会の開催と記録の有無 |  法 30、則 635 |  |  |  |  |
|  22 | ＴＢＭ、リスクアセスメントＫＹの実施 |  法　24、則 24-11 |  |  |  |  |
|  23 |  下請負業者との連絡調整状況 |  法　30、則 636 |  |  |  |  |
|  24 |   |  |  |  |  |  |
|  服 装 工 具 保 護 具 |  25 |  作業服の適否 | 　則 343 |  |  |  |  |
|  26 |  安全帽の着用 | 　則 366 |  |  |  |  |
|  27 |  安全帯の着用 | 　則 520 |  |  |  |  |
|  28 |  保護具の着用 | 　則 558 |  |  |  |  |
|  29 |  点検用工具の設置 | 　則 348、351 |  |  |  |  |
|  30 |  電動工具の持込許可 |  |  |  |  |  |
|  31 |  絶縁用保護具、保護帽の検査 |  法　44-2 |  |  |  |  |
|  32 |  保護具等の定期自主検査 |  法 45 令15 則351 |  |  |  |  |
|  電 気 災 害 |  33 |  電気取扱者の表示 | 則 36 |  |  |  |  |
|  34 | 開閉器、配分電盤の取付の適否 |  |  |  |  |  |
|  35 |  開閉器、配分電盤廻りの整理、危険表示の有無 | 　則 329 |  |  |  |  |
|  36 | 配分電盤の接地漏電防止と接地極の点検の実施 | 　則 333 |  |  |  |  |
|  37 |  漏電ブレ－カ－の設置と点検の実施 |  則 333 |  |  |  |  |
|  38 |  開閉器，機器の破損の有無 |  則 329 |  |  |  |  |
|  39 |  電路充電部露出の有無 |  則 336 |  |  |  |  |
|  40 |  電路の系統行先表示の明示 |  |  |  |  |  |
|  41 |  移動用電路ケ－ブルの適否 | 　則 337 |  |  |  |  |
|  42 |  通路内配線整理整頓（地這配線の保護） |  則 338 |  |  |  |  |
|  43 |  電球の保護ガ－ドの有無 |  則 330 |  |  |  |  |
|  44 |  ア－ク溶接機の電撃防止装置の取付 |  則 332 |  |  |  |  |
|  45 |  可搬式電動工具の接地漏電防止 | 　則 333、334 |  |  |  |  |
|  46 |  工具、機器の絶縁の適否 |  則 333、334 |  |  |  |  |
|  47 | 屋外開閉器、機器の防水措置 |   |  |  |  |  |
|  48 |  移動用発電設備の接地の適否 |  法技針 3、電技 29 |  |  |  |  |
|  高 所 作 業 ・ 足 場 |  49 |  作業足場の確保（２Ｍ以上） | 　則 563 |  |  |  |  |
|  50 |  高所作業時の安全帯の使用 |  則 520 |  |  |  |  |
|  51 |  脚立の適否 |  則 528 |  |  |  |  |
|  52 |  足場板の使用の適否 | 　則 544 |  |  |  |  |
|  53 |  移動梯子のすべり止め | 　則 527 |  |  |  |  |
|  54 |  開口部の処置 |  則 519 |  |  |  |  |
|  55 |  墜落危険箇所の立入禁止 |  則　530 |  |  |  |  |
|  56 | 足場の点検と記録の有無 | 則 567、568、575－8 |  |  |  |  |
|  火 災 他 |  57 |  火元責任者の明示 |  消、令　４ |  |  |  |  |
|  58 |  消火設備の設置 | 　則 289 |  |  |  |  |
|  59 |  喫煙所の指定 | 　則 291 |  |  |  |  |

 Ａ：よくできている　　　Ｂ：概ねできている　　Ｃ：できていない（Ｃ評価は是正の上、報告のこと）

 空欄の場合は斜線で処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２